DOI: https://doi.org/10.57499/RESEARCH_2025_083
ファイル名：GeoTerrain_Zone_GeoTIFF_20250501.tif
投影法：JGD2000（EPSG:4612）
解像度：4分の1地域メッシュ（約250m）

GeoTIFFのピクセル値がZone番号です。
Zone番号及び解説は下記の通りです。

0：沖積平野・段丘面・沖積扇状地等の緩勾配な領域が過半，なおかつ令和5年度時点の土砂災害特別警戒区域をセル（1/4地域メッシュ）に含まない斜面
1：Zone0同様緩勾配な領域が過半であるが，令和5年度時点の土砂災害特別警戒区域をセルに含む斜面
2：未固結層による山地・丘陵性山地～丘陵化した段丘，あるいは比較的新期のテフラ起源の土壌が山地・丘陵等に載る斜面
3：軟質岩による丘陵化した段丘・開析谷等
4：層状岩盤の軟質岩による丘陵性山地
5：塊状岩盤の軟質岩による山地・丘陵性山地（テフラの影響が少ないもの），あるいは層状岩盤の軟質岩による山地
6：硬質岩・中硬質岩による山地・丘陵性山地および丘陵化した段丘・開析谷等

※Zone0・1の基になった土砂災害特別警戒区域の範囲は現在の区域と同一でないことにご注意ください
